
关于《大坑水库排洪河防洪治理工程设计方案》的起草说明

一、背景和必要性
由于现状大坑水库排洪河河道75%以上均为暗涵，已浆砌石盖板涵和钢筋砼箱涵为主，断面尺寸不一且两侧均布置沿河截污设施，严重影响行洪，因此对大坑水库排洪河进行防洪治理迫在眉睫。

（1）本工程是建设防洪减灾体系建设的要求

大坑水库排洪河所在罗湖区清水河街道，历史上常有洪涝灾害发生，70-80年代大坑水库排洪河建成前，区域缺乏系统防洪工程，每逢暴雨，上游来水与下游布吉河顶托叠加，导致周边城中村低洼区域存在积水内涝。大坑水库排洪河河道暗渠600m存在行洪不达标情况。在章輋村的下游100m段、红岗路至清水河四路段约500m暗涵，河道水位超高为-0.73~0.49m，该段暗涵为有压无压混流态，河道防洪不满足要求。《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出要提升城市灾害防御能力，加强粤港澳大湾区应急管理合作。为服务城市高质量发展，助力当好可持续发展先锋，对深圳防洪（潮）排涝工程的建设提出战略性、指导性的总体部署，以适应深圳快速发展的需要，服从城市总体规划，满足防洪排涝要求，为城市社会经济可持续发展提供全方位服务和防洪（潮）排涝安全保障。因此加快推进大坑水库排洪河防洪治理工程是保障城市防洪排涝安全的需要，打造防洪减灾体系建设的需要。

（2）是消除大坑水库排洪河结构隐患的需要

经水面线计算分析，河道行洪流速基本在4-15m/s之间，绝大多数在5.0-9.0m/s，大坑水库排洪河结构材料以混凝土为主，存在部分浆砌石挡墙。浆砌石河段为暗涵接入布吉河干流段和1+150~1+271河段，约145m。混凝土建议允许不冲流速不超过8m/s，浆砌石的建议允许不冲流速不超过4.0-6.0m/s，河道存在结构冲刷的安全隐患。

暗涵上盖地面多为市政道路、居民楼及商业建筑。暗涵占地面积约5300m2，建筑面积17000m2。由于上部覆盖房屋较多，征地拆迁困难，近期难以进行河道复明治理。因此，出于维护人民群众的生命财产安全，落实水务高质量发展要求，尽快对存隐患暗涵进行加固修复是刻不容缓的。

（3）保障区域城市经济发展的需要

城市河道是城市排水防汛保障体系的重要基础设施，承担着确保城市雨水有序收集、运输及治理，维护城市日常运行的重要作用。为保障罗湖区清水河街道经济社会水平的高速发展，大力完善区域水利基础设施建设是尤为重要的基础。

基于以上原因，本项目的实施是十分必要与迫切的。

二、主要参考依据

1、法律法规
（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（4）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（6）《城市蓝线管理办法》（2011年1月26日）；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月9日）；

（8）《广东省河道管理条例》（2020年1月1日）；

（9）《广东省水利工程管理条例》（2018年11月29日）；

（10）《深圳市经济特区河道管理条例》（2011年2月28日）。

2、相关规范

（1）
《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》

（2）
《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL/T619-2021）

（3）
《防洪标准》（GB50201-2014）

（4）
《治涝标准》（SL723-2016）

（5）
《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）

（6）
《水利水电工程水文计算规范》（SLT278-2020）

（7）
《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）

（8）
《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

（9）
《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）

（10）
《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

（11）
《城镇内涝防治技术规范》（GB51222-2017）

（12）
《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》（SL/T386-2025）

（13）
《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）

（14）
《水闸设计规范》（SL265-2016）

（15）
《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）

（16）
《涉河建设项目防洪评价和管理技术规范》（DB4403/T118-2020）

（17）
《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

（18）
《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

（19）
《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（20）
《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（21）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（22）
《河湖生态保护与修复规划导则》（SL 709-2015）

（23）
《水工混凝土建筑物修补加固技术规程》（DL/T5315-2014）

（24）
《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）

（25）
《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）

（26）
《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

（27）
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

（28）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2014）；

（29）
《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207-2021）；

（30）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（31）
《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）。

三、《大坑水库排洪河防洪治理工程设计方案》主要内容
设计方案针对大坑水库排洪河的本地特点，规划以防洪安全为前提、以水质保障为重点、以强化管理为手段，对深圳流域面积大于10km2 及部分流域面积小于10km2穿过城区的重要河流进行全面规划。结合上层次相关规划要求，大坑水库排洪河防洪治理工程以“水安全”为目标，以防洪排涝为核心，实现清水河片区的立体防洪排涝体系建设，构建安全可靠的城市滨水格局，形成水安全、水文化和水经济的新空间。主要建设内容如下：

1、顶管工程（大小坑水库顶管连通）：前序相关工程小坑水库（现凤仪湖）已完成景观碧道建设，考虑小坑水库的景观水位为66.0m，本次小坑水库利用正常蓄水位与景观控制水位的库容作为调蓄库容；小坑水库溢洪道新建dn2600顶管，向南穿山体接驳至大坑水库排洪河上游溢洪道，L=163m。

2、山水转输通道工程：溢洪道右岸新建dn5100盾构隧洞进口，沿玉平大道线路至深圳市日新保洁服务有限公司位置，向东侧穿玉平大道至罗湖区环卫机运队，L=651m。

3、顶管工程（接清水河工程）：从罗湖区环卫机运队的盾构始发井，采用5.0×3.0m箱涵顶管过清一路路口，L=88m，接入ø9500顶管工作井后沿红岗路西侧人行道至红岗路与清源路交叉口东侧ø8500顶管接收井，L=157m，后分两条通道接入清水河，一路向西接入清水河上游箱涵，采用dn3000雨水管，L=14m，一路向东顶管过红岗路至清水河左岸ø9500顶管工作井，4.0×2.0m箱涵顶管，L=62m，后续平行清水河河道，左岸开挖新建4.0×2.0m箱涵，L=87m。

4、清水河改扩建工程：景泉路段原综合整治前存在4×4m箱涵，清水河综合整治后进行局部封堵废弃，右侧新建4×4m箱涵。本次防洪改造方案重新利用封堵的废旧箱涵，新建4×4m箱涵，L=36m，新建4×6m逆作跌水井接老旧箱涵，下游段新建4×2.74箱涵，L=39m，平接清一路两孔箱涵。为了保障排水顺畅，对清一路的两孔的中隔墙进行开4个孔，尺寸为2.0×2.0m。

5、大坑水库改扩建工程：大坑水库排洪河暗涵段总长度1.266km，对应河道桩号为K0+000~K1+266。其中浆砌石盖板涵段长164m,对应桩号K1+102~K1+266；钢筋砼暗涵段长1.102km，对应桩号K0+000~K1+102。由于浆砌石盖板涵段河道流速达到9m/s，本次将对该段进行加固。河道明渠段纵坡微调整：明渠段总长度368m。本次河道纵坡调整共设置四处跌水，三处壅水堰。

专此说明。


